2026年淀山湖沿线水利设施管理项目部设备养护技术要求
一、项目概况
1.1 养护范围
对淀山湖水域中心的轴流泵成套设备、卷扬启闭机、闸门、拦污栅、液压启闭机、柴油发电机等设备进行维护保养。
1.2 服务周期
自合同签订之日起计60天内。
1.3 总体要求
1、所有养护工作须符合水利工程机电设备运行维护相关规范标准。
2、施工方须完整完成报价单全部设备养护内容，养护后设备运行稳定、无渗漏、无卡滞，满足日常防汛、调度使用需求。
3、全部养护材料、工具、耗材、人工由施工方自行承担，养护完成后同步清理现场杂物、油污。
4、本项目涉及临时用电等临时措施由施工方自行提供。
二、设备养护技术要求
1、水泵机组养护 
（1）水泵养护：清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补油、补充填料等。 
（2）电动机检查养护：清洁、除锈、油漆、渗漏油处理、局部焊接、补油。 
（3）更换配件，清洗轴承、润滑保养。 
2、卷扬启闭机及液压启闭机养护 
（1）启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等部件清洁、除锈、油漆出新。 
（2）运转部位漏油处理、油杯清洗加油，减速箱加油；制动系统退程及间隔调整，机架固定螺栓紧固等。 
（3）钢丝绳擦洗清理、表面均匀涂抹黄油锂基脂进行保养，对锈蚀、断丝钢丝绳进行更换。 
3、钢闸门养护 
（1）对闸门表面用高压水枪进行重新去除表面污垢附着物。 
（2）对闸门表面油漆剥落处进行铲除，全部喷涂油漆出新（油漆颜色甲方定）。 
（3）对闸门侧滑轮和吊耳加油、除锈油漆，对止水调整部分损坏更换等。 
4、拦污栅维修养护 
（1）手拉葫芦将拦污栅提出水面，对拦污栅栅体表面进行铲除、除锈。 
（2）修补拦污栅栅体锈蚀部位，并整体进行油漆出新。
5、柴油发电机维护保养
（1）更换机油、机滤、空滤、柴油滤芯，检查冷却液、电瓶液位。
（2）清理散热器、排气管积碳，紧固线路接头。
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